|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DO MEASUREMENT SYSTEM – CONNECTION DIAGRAM** | | |
| **UART TTL To RS485 Converter** | **ESP32 Pinout** | **DO Sensor** |
| A |  | A |
| B |  | B |
| TX | 17 |  |
| RX | 16 |  |
| (Nối chung vcc của cảm biến, module rs485 và chân số 4) | 4 |  |
| VCC | VCC | VCC |
| GND | GND | GND |
|  |  |  |
| **SD Card Module** |  |  |
| VCC | VCC |  |
| GND | GND |  |
| MISO | 19 |  |
| MOSI | 23 |  |
| SCK | 18 |  |
| CS | 5 |  |
|  |  |  |
| **OLED** |  | **RTC DS3231** |
| VCC | VCC | VCC |
| GND | GND | GND |
| SDA | 21 | SDA |
| SCL | 22 | SCL |